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前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准修订由中华人民共和国农业农村部部渔业渔政管理局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会渔业资源分技术委员会（SAC 156/SC 10）归口。
本标准起草单位：中国水产科学研究院淡水渔业研究中心。
本标准主要起草人： 陈家长、孟顺龙、范立民、宋超、郑尧、胡庚东、吴伟、陈曦。

淡水养殖尾水排放要求

1　 范围

本标准规定了淡水养殖尾水排放的分级与排放水域规定、要求、测定方法、结果判定、标准实施与监督。
本标准适用于封闭水体淡水养殖尾水的排放，如池塘养殖等；不适用在开放性水体中进行养殖的水域，如网箱养殖等。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3838-2002  地表水环境质量标准

农业部关于印发《养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲》的通知  农渔发[2016]39号
GB/T 6920  水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 11892 水质 高锰酸盐指数的测定

GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11894 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定
HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 495 水质 采样方案设计技术规程
3　 术语和定义
下列术语和定义适合本文件
养殖尾水 aquaculture tailwater
水产养殖过程中或养殖结束后，由养殖体系（包括养殖池塘、工厂化车间等）向自然水域排出的不再使用的养殖水。
4　 养殖尾水排放分级与排放水域划分
4.1　 养殖尾水排放分级

根据接纳淡水养殖尾水排放区域的使用功能，将淡水池塘养殖水排放要求分为一级和二级。

4.2　 排放水域划分

按使用功能和保护目标，将淡水养殖尾水排放去向的淡水水域划分为三种水域：

a)特殊保护水域，指GB3838-2002中Ⅰ类、Ⅱ类水域和《养殖水域滩涂规划》编制工作规范中的禁养区，主要适合于源头水、国家自然保护区、集中式生活饮用水源地一级保护区，以及国家级水产种质资源保护区核心区，在此区域禁止从事水产养殖，原有的养殖用水应循环使用，不得外排。

b)重点保护水域，指GB3838-2002中Ⅲ类的部分水域和《养殖水域滩涂规划》编制工作规范中的限养区，主要适合于集中式生活饮用水源地二级保护区、自然保护区实验区和外围保护地带、国家级水产种质资源保护区实验区、风景名胜区，此区域从事水产养殖应采取污染防治措施，养殖尾水排放执行表1中的一级标准。

c)一般水域，指GB3838-2002中Ⅲ类的部分水域、Ⅳ类和Ⅴ类水域和《养殖水域滩涂规划》编制工作规范中的养殖区，主要适合于水产养殖区、游泳区、工业用水区、人体非直接接触的娱乐用水区、农业用水区及一般景观要求水域，排入该水域的淡水池塘养殖水执行表1中的二级标准。

5　 要求

淡水养殖尾水排放要求指标见表1。

表1　 淡水养殖尾水排放要求标准值

	序   号
	项   目
	一级标准
	二级标准

	1
	悬浮物，mg/L
	≤50
	≤100

	2
	pH
	6.0～9.0

	3
	高锰酸盐指数，mg/L
	≤15
	≤25

	4
	总磷，mg/L
	≤0.5
	≤1.0

	5
	总氮，mg/L
	≤3.0
	≤5.0


6　 测定方法

6.1　 采样

淡水养殖尾水水质监测样品采集地应该设在排到自然水体的排水口处（如有多处排水口，应分别取样），贮存、运输和预处理按HJ 493、HJ 494和HJ 495的相关规定执行。

6.2　 测定方法

各项目的检测按表2的分析方法执行。

表2　 测定方法

	序号
	项目
	分析方法
	检测下限
	依据标准

	1
	悬浮物质
	重量法
	2 mg/L
	GB/T 11901

	2
	pH
	⑴玻璃电极法

⑵pH计法
	--

--
	GB/T 6920

	3
	高锰盐指数
	酸性高锰酸钾法
	0.5 mg/L
	GB/T 11892

	4
	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	0.050 mg/L
	GB/T 11894

	5
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	0.010 mg/L
	GB/T 11893

	注：有多种测定方法的指标，在测定结果出现争议时，以方法（1）测定为仲裁结果。


7　 结果判定

本标准采用单项判定法，当监测指标单项超标，即判定为不符合排放标准。

8　 标准实施与监督

8.1　 本标准由各级渔业行政主管部门负责监督与实施，各级渔业环境监测机构负责监测工作。

8.2　 由于我国地域跨度较大，南、北方的淡水水质存在差异，养殖模式与养殖尾水排放方式也不尽相同，省、自治区、直辖市人民政府可制定严于本标准的地方淡水养殖尾水排放要求。
中华人民共和国农业农村部 发布
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