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前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准修订由中华人民共和国农业农村部部渔业渔政管理局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会渔业资源分技术委员会（SAC 156/SC 10）归口。

本标准起草单位：农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（天津）
本标准主要起草人：李宝华、白明、易伟、李彤、孙万胜。

海水养殖尾水排放要求
1　 范围

本标准规定了海水养殖尾水排放的分级与排放水域规定、要求、测定方法、结果判定、标准实施与监督。
本标准适用于海水池塘养殖、工厂化养殖等养殖方式的的养殖尾水的排放，不适用在开放的海水环境中进行养殖的水域，如网箱养殖等。
2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

HY/T 147.1-2013 海洋监测技术规程 第1部分 海水
GB 3097 海水水质标准

GB 12763.4  海洋调查规范  海水化学要素观测

GB 17378.3  海洋监测规范  第3部分：样品采集、储存与运输

GB 17378.4  海洋监测规范  第4部分：海水分析

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
养殖尾水 aquaculture tailwater
水产养殖过程中或养殖结束后，由养殖体系（包括养殖池塘、工厂化车间等）向自然水域排出的不再使用的养殖水。
4　 养殖排放尾水分级与排放水域规定
4.1　 养殖尾水排放分级

根据排放海区的海城使用功能和海水养殖尾水的特性，将海水养殖尾水排放要求分为二级。
4.2　 排放水域的划分

按使用功能和保护目标，将海水养殖尾水排放去向的海水水域划分为二种水域，即重点保护水域和一般水域。

4.2.1重点保护水域：指GB 3097 中规定的二类海域、农业农村部《养殖水域滩涂规划》划定的限制养殖区，对排入本区水域的海水养殖尾水执行一级标准。
4.2.2一般水域：指GB 3097 中规定的三、四类海域、农业农村部《养殖水域滩涂规划》划定的养殖区，对排入本区水域的海水养殖尾水执行二级标准。
4.3　 禁止排放水域

GB 3097 中规定的一类海域、农业农村部部《养殖水域滩涂规划》划定的禁止养殖区。
5　 要求
5.1　 海水养殖水排放指标
海水养殖尾水排放指标见表1。
表1　 海水养殖尾水排放指标
	序号
	项    目
	一级标准
	二级标准

	1
	悬浮物质，mg/L
	≤40
	≤100

	
	
	人为增加量≤20
（有本底值的情况下执行）
	人为增加量≤75
（有本底值的情况下执行）

	2
	pH
	7.0～8.5，同时不超出该水域正常变动范围的0.5单位。
	6.5～9.0

	3
	化学需氧量COD，mg/L
	≤10.0
	≤20.0

	4
	锌，mg/L
	≤0.20
	≤0.50

	5
	铜，mg/L
	≤0.10
	≤0.20

	6
	无机氮（以N计），mg/L
	≤1.00
	≤2.00

	7
	活性磷酸盐（以P计），mg/L
	≤0.05
	≤0.10

	注：各项标准值系指单项测定最高允许值。


6　 测定方法

6.1　 采样

海水养殖尾水的采集地点设在养殖系统排放到外界天然水体的排水口处（如有多处排水口，应分别取样）。贮存、运输和预处理按GB 17378.3的有关规定执行。
6.2　 采样时间
以尾水排放的过程时段为采样时间。
6.3　 测定方法

本标准各项目的检测按表2的分析方法执行。
表2　 水质测定方法

	序号
	项  目
	分析方法
	检出限，mg/L
	引用标准

	1
	悬浮物质
	重量法
	2
	GB 17378.4

	2
	pH
	玻璃电极法
	—
	GB 17378.4

	3
	化学需氧量（CODMn）
	碱性高锰酸钾法
	0.5
	GB 17378.4

	4
	锌
	（1）火焰原子吸收分光光度法
	0.003 1
	GB 17378.4

	
	
	（2）阳极溶出伏安法
	0.001 2
	

	
	
	（3）ICP-MS
	0.000 1
	HY/T 147.1-2013

	5
	铜
	（1）原子吸收分光光度法
	0.001
	GB 17378.4

	
	
	（2）阳极溶出伏安法
	0.000 6
	

	
	
	（3）ICP-MS
	0.000 12
	HY/T 147.1-2013

	6
	无机氮（以N计）
	按附录A进行计算
	氨氮
	（1）靛酚蓝分光光度法
	0.000 8
	GB 17378.4

	
	
	
	
	（2）次溴酸钠氧化法
	0.000 4
	

	
	
	
	亚硝酸盐氮
	萘乙二胺分光光度法
	0.000 3
	

	
	
	
	硝酸盐氮
	（1）锌-镉还原法
	0.000 7
	GB 12763.4

	
	
	
	
	（2）镉柱还原法
	0.000 6
	GB 17378.4

	7
	活性磷酸盐（以P计）
	（1）磷钼蓝分光光度法
	0.000 6
	GB 17378.4

	
	
	（2）磷钼蓝萃取分光光度法
	0.000 2
	

	注：有多种测定方法的指标，在测定结果出现争议时，以方法（1）的测定结果为仲裁结果。


7　 结果判定

本标准采用单项判定法，当监测指标单项超标，即判定为不符合排放标准。
8　 标准实施与监督

8.1  本标准由各级渔业行政主管部门负责监督与实施，各级渔业环境检测机构负责监测工作。

8.2  由于我国地域跨度较大，南、北方的海水水质差异较大，养殖模式和养殖尾水排放方式也不尽相同，各省、自治区、直辖市人民政府可制定严于本标准的地方海水养殖尾水排放要求。
附　录　A 
（规范性附录）
无机氮的计算

无机氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的总和，无机氮也称“活性氮”，或简称“三氮”。按式（A.1）计算：

                           c =c1+c2+c3                                            (A.1)
式中：
c —— 表示无机氮浓度，(以N计)，单位为毫克每升（mg/L）；
c1 ——  被测水样中硝酸盐氮的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
c2 ——  被测水样中亚硝酸盐氮的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c3 —— 被测水样中氨氮的浓度，单位为毫克每升（mg/L）。
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